|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Инструкция по сборке и эксплуатации****Комплектность поставки:** Столешница – 1 шт., ножки металлические – 4 шт.**Крепежные изделия:** болт М8х50 – 4 шт., шайба 8 – 4 шт. **Вам потребуется:** гаечный ключ «13».**Инструкция по сборке**1. Освободить все комплектующие от упаковки. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание повреждения столешницы упаковочную пленку снимать только после полной сборки стола и установки его в рабочее положение, т.е. вертикально на ножки.
2. Установить ножки в столешницу отверстиями с резьбой внутрь.
3. Закрепить ножки болтами через отверстия к столешнице рис.2.

**Инструкция по эксплуатации**1. Допустимая нагрузка на поверхность стола 30 кг.
2. Мебель должна эксплуатироваться в помещениях с температурой не ниже +2 0С и относительной влажностью 45-70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделия и может привести к изменению цвета поверхностей.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействий агрессивных сред (в т.ч. химических веществ). Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют не смываемые (не стираемые) пятна. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать для очистки поверхностей острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями. Столешницы из МДФ, акрила, стекла, ножки столов допускается обрабатывать дезинфицирующими средствами на мыльной основе.

**Правила раскрытия раскладных столов с откидывающейся столешницей.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Раздвинуть стол.2. Раскрыть столешницу. | D:\Древпром\Рабочая\Инстукции\2.bmp | 1.Присоединить ножку к столешнице.2 Вставить и затянуть болт. |
|  | Рис. 2 Крепление ножек |

При эксплуатации столешниц **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:- механическое воздействие на плоскость и торец, покрытый декоративным пластиком;- длительное воздействие (не более 2 минут) сильно разогретых предметов (температура до 1000С) или кратковременное (температура более 1500С);- длительное воздействие (не более 3 минут) водяного пара, горячей и холодной воды (для столешниц из ЛДСП, МДФ);- прямое воздействие воды в зоне стыка плоскости столешницы с кромкой (для столешниц из ЛДСП);- прямое воздействие воды в зоне стыка плоскости столешницы из стекла и акрила с подложкой (для столешниц из акрила, стекла);- нарушение правил раскрытия столешниц приведённых на рис. 1. |