|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  |   **Инструкция по сборке и эксплуатации**  **Комплектность поставки:** Столешница – 1 шт., ножки металлические – 4 шт.  **Крепежные изделия:** болт М8х50 – 4 шт., шайба 8 – 4 шт. **Вам потребуется:** гаечный ключ «13».  **Инструкция по сборке**   1. Освободить все комплектующие от упаковки. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание повреждения столешницы упаковочную пленку снимать только после полной сборки стола и установки его в рабочее положение, т.е. вертикально на ножки. 2. Установить ножки в столешницу отверстиями с резьбой внутрь. 3. Закрепить ножки болтами через отверстия к столешнице рис.2.   **Инструкция по эксплуатации**   1. Допустимая нагрузка на поверхность стола 30 кг. 2. Мебель должна эксплуатироваться в помещениях с температурой не ниже +2 0С и относительной влажностью 45-70%. 3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделия и может привести к изменению цвета поверхностей. 4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов. 5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействий агрессивных сред (в т.ч. химических веществ). Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют не смываемые (не стираемые) пятна. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать для очистки поверхностей острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями. Столешницы из МДФ, акрила, стекла, ножки столов допускается обрабатывать дезинфицирующими средствами на мыльной основе.   **Правила раскрытия раскладных столов с откидывающейся столешницей.**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | 1. Раздвинуть стол.  2. Раскрыть столешницу. | D:\Древпром\Рабочая\Инстукции\2.bmp | 1.Присоединить ножку к столешнице.  2 Вставить и затянуть болт. | |  | | Рис. 2 Крепление ножек | |   При эксплуатации столешниц **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:  - механическое воздействие на плоскость и торец, покрытый декоративным пластиком;  - длительное воздействие (не более 2 минут) сильно разогретых предметов (температура до 1000С) или кратковременное (температура более 1500С);  - длительное воздействие (не более 3 минут) водяного пара, горячей и холодной воды (для столешниц из ЛДСП, МДФ);  - прямое воздействие воды в зоне стыка плоскости столешницы с кромкой (для столешниц из ЛДСП);  - прямое воздействие воды в зоне стыка плоскости столешницы из стекла и акрила с подложкой (для столешниц из акрила, стекла);  - нарушение правил раскрытия столешниц приведённых на рис. 1. |