|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во, шт. |
| 1 | Крыша  | 1995 | 640 | 1 |
| 2 | Дно | 1810 | 590 | 1 |
| 3 | Левая боковина | 1950 | 590 | 1 |
| 4 | Правая боковина | 1950 | 590 | 1 |
| 5 | Левый Фасад | 1850 | 465 | 1 |
| 6 | Центр-й фасад | 1890 | 465 | 1 |
| 7 | Центр-й фасад | 1890 | 465 | 1 |
| 8 | Правый фасад | 1850 | 465 | 1 |
| 9 | Ножка | 120 | 55 | 6 |
| 10 | Правая перег-ка | 1875 | 570 | 1 |
| 11 | Левая перег-ка | 1875 | 570 | 1 |
| 12 | Задняя стенка | 1835 | 610/720 | 3 |
| 13 | Соедин-я планка | 937 | 60 | 2 |
| 14 | Соедин-я планка | 470 | 60 | 4 |
| 15 | Полка узкая | 470 | 560 | 5 |
| 16 | Полка под ящик | 937 | 560 | 1 |
| 17 | Полка широкая  | 937 | 560 | 1 |
| 18 | Ящик | 870 | 545 | 1 |
| 19 | Фасад ящика | 887 | 130 | 1 |
| 20 | Штанга | 937 |  | 1 |
| 21 | Штанга | 470 |  | 1 |



|  |
| --- |
| Спецификация на фурнитуру |
| № | Наименование | Кол-во |
| 2 | Саморез 6\*80 | 4 |
| 3 | Саморез 3\*16 | 65 |
| 4 | Саморез 3,5\*16 | 48 |
| 5 | Саморез 3,5\*32 | 8 |
| 6 | Евровинт 6,3\*50 | 4 |
| 7 | Винт 35 | 8 |
| 8 | Шайба пластик | 8 |
| 9 | Ручка | 4 |
| 10 | Петля вкладная | 8 |
| 11 | Петля полунакладная | 8 |
| 12 | Ключ шестигранник | 1 |
| 13 | Полкодержатель | 24 |
| 14 | Фланец  | 4 |
| 15 | Межсекц.стяжка | 16 |
| 16 | Саморез 6\*120 | 12 |
|  |  |  |
|  |  |  |